**第2部—違例構築物的資料**

**甲部 檢驗清單**

**註:**

本部分可用於多於一個在同一項目下具有相同描述、施工細節和物料的訂明建築物或建築工程 (“訂明建築物”)。就不同項目的訂明建築物，應提交個別的檢驗清單。

| **清單** | **資料詳情** |
| --- | --- |
| 1.項目編號 | \*家居小型工程檢核計劃／  小型適意設施檢核計劃  項目編號:  訂明建築物的數量: |
| 2.構築物的建築物料及細節 | *(A) 物料：*  □ 鋼／金屬  □ 鋼筋混凝土  □ 磚牆  □ 其他（請註明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）  *(B) 裝配細節：*  □ 錨栓  □ 螺栓及螺母  □ 焊縫  □ 其他（請註明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）  *(C) 嵌固於主體建築物的嵌固件：*  □ 錨栓  □ 焊縫  □ 其他（請註明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）  *(D) 如構築物或金屬箱固定於護牆：*  *(只適用於家居小型工程檢核計劃第1項或小型意設施檢核計劃第1、2及3項)*  □ 護牆厚度≥125毫米  □ 護牆以鋼筋混凝土建造  □ 其他（請註明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_） |
| 3.構築物的整體情況 | *(A) 鋼／金屬構件*  □ 沒有銹蝕情況  □ 沒有破損跡象，例如：   |  |  | | --- | --- | | (i) | 失修及破損； | | (ii) | 嵌固件鬆脫／欠妥；或 | | (iii) | 變形或移位 |   □ 不適用  *(B) 鋼筋混凝土*  □ 沒有破損跡象，例如：   |  |  | | --- | --- | | (i) | 鋼筋出現銹漬或銹蝕； | | (ii) | 出現裂縫或結構損壞跡象； | | (iii) | 剝落； | | (iv) | 脫層剝落； | | (v) | 鋼筋外露； | | (vi) | 空洞／呈蜂窩狀；或 | | (vii) | 變形或移位 |   □ 不適用  *(C) 磚牆*  □ 沒有破損跡象，例如：   |  |  | | --- | --- | | (i) | 出現裂縫或結構損壞跡象； | | (ii) | 傾斜；或 | | (iii) | 變形或移位 |   □ 不適用  *(D) 其他構件*  請註明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ 沒有欠妥跡象  □ 不適用 |
| 4.結構穩定性 | □ 沒有結構不穩的跡象  □ 用作支承訂明建築物的主體建築物結構構件沒有破損跡象或明顯變形 |
| 5.對主體建築物的影響 | |  |  | | --- | --- | | 影響 | 不適用 | | □ 並非由僭建物支承  □ 不會對懸臂式平板造成額外荷載  □ 不阻礙提供天然照明與通風的窗  □ 不破壞屋頂的防水層  □ 如樓層或屋頂被指定為庇護層，有關庇護層的設計沒有受影響  □ 沒有阻塞或阻礙逃生路徑  □ 不影響屋頂的排水系統 | □  □  □  □  □  □  □ | |

**乙部 訂明建築物的照片**

|  |
| --- |
| 顯示全貌及正面的照片： |
| 顯示側面的照片： |

**乙部 訂明建築物的照片(續)**

|  |
| --- |
| 顯示裝配細節的照片： |

**乙部 訂明建築物的照片(續)**

|  |
| --- |
| 顯示主體建築物嵌固件細節的照片： |
| 顯示訂明建築物於工程展開前實際狀況的照片(只適用於屬第III級別小型工程的改動／鞏固工程)： |

註:

1. 每張照片須配以照片編號。
2. 夾附圖則以顯示訂明建築物及照片拍攝的位置。
3. 標示訂明建築物的尺寸於照片或上述第2項所述的圖則上。
4. 如有需要，可提供其他相關照片於附加頁。

\*訂明建築專業人士／

訂明註冊承建商簽署: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

全名:

日期:

身份(認可人士／註冊結構工程師／

註冊檢驗人員／註冊一般建築承建商／

註冊小型工程承建商):

註冊證明書編號:

註冊屆滿日期:

（2021年9月）